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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Информация о заказчике:
1) Наименование организации:___________________________________________
2) Контактное лицо:_____________________________________________________
3) Должность и контактный телефон:______________________________________
4) Адрес организации:__________________________________________________
5) Наименование объекта, площадки строительства:_________________________

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОТЕЛЬНОЙ

	1
	Назначение котельной
	для отопления (да/нет))
	 

	
	
	для технологических целей (да/нет)
	 

	
	
	комбинированное использование (да/нет)
	 

	2
	Тепловая мощность котельной (МВт или Гкал/час)
	отопление
	 

	
	
	вентиляция
	 

	
	
	ГВС 
	 

	
	
	технологические нужды
	 

	
	
	всего:
	 

	3
	Система теплоснабжения
	Двухтрубная 
	 

	
	
	Четырехтрубная (две трубы отопления, две отдельные трубы ГВС)
	 

	4
	Топливо
	Основное
	

	
	
	Аварийное
	

	
	
	Давление газа на входе в котельную, кПа
	

	5
	Страна производитель котлов
	Российские
	

	
	
	Импортные
	




	6
	Котельная
	новое строительство
	 

	
	
	реконструкция
	 

	7
	Вариант блочно-модульного исполнения здания котельной
	каркасный блок-модуль
	 

	
	
	морской контейнер
	 

	8
	Дымовая труба
	Высота, м
	 

	
	
	Диаметр, мм
	

	9
	ГВС
	Бойлер косвенного нагрева
	 

	
	
	Пластинчатый теплообменник
	

	 10
	Подключение БМК к тепловым сетям через теплообменник (да/нет)
	 

	11
	Наличие бака аварийной подпитки, м3
	 

	12
	Диспетчерезация
	GSM
	 

	
	
	Проводная
	

	13
	Анализ исходной водопроводной воды (ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЛОЖИТЬ АНАЛИЗ)
	Жесткость общая , мг.экв/л
	 

	
	
	Жесткость карбонатная, мг.экв/л
	 

	
	
	Железо, мг/л
	 

	
	
	Кислород, мг/л
	 

	
	
	Сухой остаток, мг/л
	 

	14
	Наличие химводоподготовки воды (да/нет)
	
	 

	15 
	Категория котельной 1 или 2
	 

	16
	Давление сетевой воды на выходе из котельной, Мпа
	 

	17
	Давление сетевой воды на входе в котельную, МПа
	 

	18
	Удаленность крайней точки потребления, м
	 

	
	Высота самого высокого здания потребителя тепла, м
	 

	19
	Давление водопровода на вводе в котельную, МПа
	 

	20
	Сопротивление системы отопления, МПа
	 

	21
	Количество сетевых насосов (2/3) шт.
	 

	22
	Степень автоматизации:
4-я - с постоянным присутствием персонала с локальной автоматикой;
3-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и контролем работы котельной;
2-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и возможностью удаленного управления котельной;
1-ая - без постоянного присутствия персонала с удаленной диспетчеризацией и возможностью удаленного управления котельной; с системой контроля и мониторинга технического состояния оборудования, учет его наработки и планирование его технического обслуживания
	 

	
	
	

	23
	Необходимость получения дополнительных сигналов и их вид
	 

	24
	Необходимость сервисного обслуживания (да/нет)
	 

	
25
	Наличие узлов коммерческого учета электроэнергии
	 

	26
	Наличие узлов коммерческого учета тепла
	 

	27
	Наличие узлов коммерческого учета топлива
	 

	28
	Наличие узлов поагрегатного учета топлива
	 

	29
	Наличие узлов коммерческого учета подпиточной воды
	 

	30
	Требования к горелкам, (производитель)
	 

	31
	Предполагаемый срок поставки  котельной
	 

	32
	Желательное цветовое решение фасадов здания котельной
	 




	33
	Необходимые документы для проектирования
	Техническое задание на проектирование

	
	
	ТУ на подключение газо-водо-электроснабжение и канализацию котельной.

	
	
	Наличие лимитов на газ (при Q>1Гкал/час)

	
	
	Геология, топография места установки котельной (обязательно при самоанкерующейся трубе)

	
	
	Справка о результата анализа исходной воды

	
	
	Справка о фоновых концентрациях вредных веществ в зоне котельной

	
	
	Генплан 1:500, 1:2000 или 1:5000

	
	
	Документ о землеотводе (если новое строительство)

	
	
	Справку с исходными данными для составления смет















Принцип нашей работы это 100% выполнение обязательств перед нашими партнерами и заказчиками!
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